维修设备清单 :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 资产编号 | 设备单价  (元) | 维修事项 |
| 1 | 冰箱 | 20100909 | 2000 | 压缩机不工作 |
| 2 | 电子分析天平 | 20061072 | 6280 | 无法启动，电源坏 |
| 3 | 电子分析天平 | 20061075 | 6280 | 无法调零，电源坏 |
| 4 | 电子分析天平 | 20081824 | 5400 | 少右边玻璃 |
| 5 | 集热式恒温加热磁力搅拌器 | 20121542 | 750 | 通电后，不能加热 |
| 6 | 集热式恒温加热磁力搅拌器 | 20153542 | 750 | 通电后，不能加热 |
| 7 | 电热恒温真空干燥箱 | 20140640 | 3500 | 通电后，不能加热，温度上不来 |
| 8 | 低速离心机 | 20000292 | 350 | 缺垫脚，不平衡 |
| 9 | 电子天平 | 20020114 | 4810 | 面板显示error |
| 10 | 水浴恒温振荡机 | 20020330 | 3800 | 不通电 |
| 11 | 生化培养箱 | 20030218 | 5440 | 不制冷 |
| 12 | 电热板 | 20092082 | 489 | 不通电 |
| 13 | 电热板 | 20092083 | 489 | 不通电 |
| 14 | 电热恒温真空干燥箱 | 20121665 | 2500 | 不通电 |
| 15 | 低速离心机 | 20020347 | 350 | 轴断掉 |
| 16 | 紫外可见分光光度计 | 20121789 | 5320 | 系统自检波长无法通过 |
| 17 | 紫外可见分光光度计 | 20121791 | 5320 | 系统自检滤色片无法通过 |
| 18 | TD6台式多管自动平衡离心机 | 20081438 | 3207 | 不通电 |
| 19 | 循环水多用真空泵 | 20090253 | 1800 | 设备漏水 |
| 20 | 循环水多用真空泵 | 20090254 | 1800 | 设备漏水 |
| 21 | 微型电子计算机 | 20150121 | 4800 | 显示屏不亮 |
| 22 | 陶瓷复合膜分离设备 | 20091287 | 24600 | 管子破 |
| 23 | 恒温水浴锅 | 20090101 | 1400 | 不加热 |
| 24 | 恒温水浴锅 | 20090102 | 1400 | 不加热 |
| 25 | 恒温水浴锅 | 20090103 | 1400 | 不加热 |
| 26 | 单管反应器流动特性测定 | 20120265 | 43200 | 1、电脑主机无法开机；2、电磁阀堵塞。 |
| 27 | 单管反应器流动特性测定 | 20120266 | 43200 | 1、玻璃瓶开裂；2、电磁阀堵塞。 |
| 28 | 单釜与三釜返混实验装置 | 20120267 | 48000 | 1、电脑主机无法开机；2、电磁阀堵塞；3、软件采集不到电导率仪信号。 |
| 29 | 单釜与三釜返混实验装置 | 20120268 | 48000 | 1、上水阀漏水；2、电磁阀堵塞；3、软件采集不到电导率仪信号。 |
| 30 | 金相试样磨抛机 | 20140658 | 4350 | 电机不转 |
| 31 | 金相试样磨抛机 | 20140659 | 4350 | 电机不转 |
| 32 | 循环水式真空泵 | 20091766 | 930 | 不工作 |
| 33 | 循环水式真空泵 | 20091768 | 930 | 不工作 |
| 34 | 循环水式真空泵 | 20142588 | 930 | 不工作 |
| 35 | 循环水式真空泵 | 20091784 | 930 | 不工作 |
| 36 | 数显式恒温水浴锅 | 20142564 | 540 | 漏电,不工作 |
| 37 | 数显式恒温水浴锅 | 20142566 | 540 | 漏电,不工作 |
| 38 | 数显式恒温水浴锅 | 20142567 | 540 | 不工作 |
| 39 | 酸度计(含数字式) | 20000281, | 678 | 内部旋钮坏,不能调零 |
| 40 | 酸度计(含数字式) | 20000284 | 678 | 内部旋钮坏,不能调零 |
| 41 | 箱式高温电炉 | 20020214 | 2210 | 热电偶有问题,内部电路有问题 |
| 42 | 高速离心机TG165 | 20110259 | 7096 | 电动机故障，不能设置转速 |
| 43 | 高速离心机TG16w | 20082481 | 2299 | 电动机故障，不能设置转速 |
| 44 | 高速离心机TG16 | 20121723 | 1850 | 电动机故障，不能设置转速 |
| 45 | 双液系相图一体化装置 | 20121800 | 2580 | 控制面板故障，不能加热 |
| 46 | 双液系相图一体化装置 | 20121804 | 2580 | 控制面板故障，不能加热 |
| 47 | 超级恒温水浴 | 20121560 | 1850 | 不加热不搅拌 |
| 48 | 磁力加热定时搅拌器 | 20121584 | 750 | 控制面板故障，不能加热 |
| 49 | 循环水真空泵 | 20091765 | 800 | 扇叶不转 |
| 50 | 真空泵 | 20092157 | 800 | 管子破 |
| 51 | 超级恒温水浴 | 20142574 | 1150 | 控温不准 |
| 52 | 恒温水浴锅 |  |  | 管子破 |
| 53 | 集热式恒温加热磁力搅拌器 | 20091870 | 404 | 不加热 |