**黄山学院**藏书陈列馆家具项目**报价单**

**采购需求及技术要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价**  **（元）** | **总价**  **（元）** |
| 六层双面钢木带玻璃门书柜 | 1、规格：900W\*650D\*2200H（单位：mm）。  **2、产品制造技术及要求**  2.1 **规格**：钢木（橡木指接板）结构  2.2 **执行标准**：钢质材料，全部采用上海宝钢、武钢或同档次钢材厂家企业生产的优质冷轧钢板；需符合《书架通用技术条件》、GB/T6807-2001  2.3 **相关技术参数与要求**  钢件部分采用上海宝钢或同等品牌优质冷轧钢板，层数和距可自由调整，表面静电喷塑。  **（1）立柱**δ=1.5mm：立柱成型尺寸50\*39mm，整体七面六翻边下冲折一体成型工艺。立柱正面及两侧各压一根筋，圆筋尺寸为5x3mm，侧面圆筋左右各设有一排挂钩孔，立柱正面两端压圆弧角。压多筋式大圆弧立柱设计更人性，外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整。  **（2）搁板**δ=1.2mm：采用六折弯一体成形多筋式搁板，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强。搁板正面压制两组圆筋，每组压筋数3条以上，只能在搁板正面有筋槽，搁板折边上不能有任何压筋槽，压筋工艺不能导致搁板变形，从而使搁板即美观又能增加搁板承重强度，而且不影响搁板结构性能。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基材不会腐蚀，经久耐用。  **（3）八挂钩挂板**δ=1.2mm**:** 采用模具一体冲压成型，两端四排八挂钩结构设计，中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，孔上下位置设有四根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固。承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。表面再采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基本材质不会腐蚀，经久耐用。  **（4）底盘：**采用2.0mm优质冷轧钢板。  **（5）顶板：**采用0.8mm优质冷轧钢。  **（6）钢制部分颜色：**亚光驼灰，采用国际最新流行色金属表面纳米抗菌热固性粉末静电自动喷粉，高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能；  **（7）**侧板、顶楣、底裙、门框为**木制部分：优质橡木指接板，厚度为20mm。木材含水率≤12%。**木护侧板采用仿古造型设计。油漆：采用知名品牌环保油漆，采用国际环保涂封技术，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定。  **（8）玻璃门为4mm厚透明玻璃。**  每层配置大号书立两个，每列侧板前后各配置一个亚克力目录框。 | 6 | 组 |  |  |
| 六人阅览桌 | 1. 规格：2000W\*1000D\*760H（mm）   2、阅览桌为仿古板式结构所有部件均采用优质橡胶木双A板制作，台面为40mm橡胶木指接板（指接板由宽度70mm以上，长度300mm以上原木板指接拼接而成，木纹、色泽均匀），所有橡木加工前须经脱脂烘干处理，干燥率达到10%以下，加工中所用胶水均采用环保拼板胶，油漆采用五底三面工艺，环保油漆。在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证台面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 | 1 | 台 |  |  |
| 阅览椅 | 1. 规格：430W\*450D\*830H（mm）   2、技术参数：  椅子整体框架为榫卯结构，靠背和坐垫为软皮沙发；  （1）面料：坐垫和靠背面皮为超纤皮，透气性好，皮质均匀，天然皮纹；  （2）框架：优质橡胶木，木材干燥处理至小于10%含水率；  （3）海绵：低燃性CM成型泡胶，软硬适中，回弹力大于41%，密度大于38D，大于等于35公斤每平方米阻燃高密度高回弹泡棉，反复坐压不变形、不塌陷，防火性能达到国家标准；  椅脚30\*50mm，加强连接杆规格：20mm\*30mm\*385mm；  生产工艺要求：  椅架整体采用优质橡胶木制作，加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵，整体牢固可靠，光滑无痕，椅子接合部位采用指接和榫接工艺，不松动，不脱胶，不溢胶，所有橡木加工前须经脱脂烘干处理，干燥率达到10%以下，加工中所用胶水均采用环保拼板胶，油漆采用五底三面工艺，环保油漆。每把椅子脚都带有一个防滑垫。 | 6 | 把 |  |  |
| 合计人民币（大写）： 小写：￥ | | | | | |

**注：**1、报价中包含材料费、运输费、安装费及交付使用所需要的附材辅材等一切费用，施工安装过程中安全问题由中标方负责。

1. 评审细则：按照有效最低价评标法，由评审小组从满足询价文件要求的供应商中以报价最低者推荐为成交供应商。该供应商的报价即为成交的合同价。如果有两个或两个以上供应商报价相同，由采购人确定中标人。

3、采用货到验收合格后通过银行对公转账付款，发票由中标方按国家有关财税规定开给采购方。

本单位已悉知以上内容，并承诺严格按照上述各项要求进行投标。

报价单位（盖章）；

负责人（签字）： 联系电话：

日期：