**黄山学院教学钢琴采购项目报价单**

**采购需求及技术要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **技术要求** | **数量** | **单位** | **单价**  **（元）** | **总价**  **（元）** |
| **立式钢琴** | 1、品牌：伊波曼  2、型号：YU-121  3、规格：长1520mm 宽：610mm 高：1210mm  4、外观：黑色亮光，弯曲琴腿，整体独立顶盖  5、技术参数及性能：  1）88建专业演奏用琴，3个踏板（中间踏板：弱音功能）  2）钢板：采用欧洲自动真空铸造技术，铁骨技术，抗张力强度巨大。  3）背柱:上下梁及斜框采用高度色木，钢琴背架长久耐用，钢琴在琴弦的巨大张力（约20吨）作用下稳定。  4)弦槌：采用德国进口羊毛毡，榔头柄为色木，榔头木芯为红木，弹性好，耗损程度低，耐用性能高，音色优美。  5）制音呢毡：采用优质呢毡，其密度均匀，制音效果佳。  6）琴弦：采用德国Roslau弦，通过自动摩擦琴弦机生产的琴弦，承受张力极强，音色优美，更具穿透力。  7）击弦机：采用独特的设计理念，引进德国雷诺工艺技术制造的机击弦机，采用欧洲进口的优质枫木和申达针及德国的呢毡，灵敏度高、耐候性好、连奏性完美、富有层次感。  8）音板：采用北美云杉音板与音框间隔空技术，保证了音色的优美和声音的良好传导。  9）弦码：采用优质纯色木板制作，引进弧线型悬浮式码技术，音频震动迅速、精准，音色纯正。  10）弦轴板：采用先进科技工艺制作，十九层色木特制而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证音准稳定性。  11）弦轴：采用倒牙车丝配合欧洲特制工艺，调律顺手而无杂音。  12）键盘：采用俄罗斯白松原木和精密的数控设备加工而成，琴键之间配合均匀精确，提供稳定的弹奏性能。  13）中盘用铝合金条加固  附件：琴凳、琴罩、抹琴手套、键盘绒、脚轮垫、 | 2 | 台 |  |  |
| 合计人民币（大写）： 小写：￥ | | | | | |

**注：1、具体采购需求中如有参考品牌、型号，仅作为说明没有限制性；**

**2、投标人若采用与具体采购需求不一致的参数或者内容，应优于或者相当于具体采购需求中的标准，并提供相关证明材料并加盖投标人公章，否则询价小组可以否决其投标；**

**3、报价中包含材料费、运输费、人工费等一切费用。**

**4、评审细则：按照有效最低价评标法，由评审小组从满足询价单要求的供应商中以报价最低者推荐为成交供应商。该供应商的报价即为成交的合同价。如果有两个或两个以上供应商报价相同，由采购人确定中标人。**

**5、采用货到验收合格后通过银行对公转账付款，发票由中标方按国家有关财税规定开给采购人。**

本单位已悉知以上内容，并承诺严格按照上述各项要求进行投标。

报价单位（盖章）；

负责人（签字）： 联系电话：

日期：