**黄山学院 PP通风药品柜（双开门） 采购询价单**

各经营单位：

我校拟采购一批PP通风药品柜（双开门），请在下表中填报出提供该项服务的最低价格。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 型号/要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | | 总价（元） | 备注 | |
| 1 | PP药品柜 | 详见说明 | 6 | 个 |  | |  |  | |
|  | 合计金额 | | | | | | | | |
|  | 总报价大写人民币 | | | | | | | | |
| 报价单位（盖章）： | | | | | | | | | |
| 负责人（签字）： | | | | | | | | | |
| 联系电话： | | | | | | 日期： | | |  | |

1、请根据报价单要求的品目及规格，填写上各品目的单价、总价及生产厂家，如与要求规格不一致或原未标注，请报价时另注明，报价中含货物的供应价、运输保险费、售后服务费等全部费用；

2、参加投标报价的厂商须具备相应专业经营资质，所有产品必须均为正规厂家生产的产品（用“国标”产品）；由供货方按国家有关财税规定开据发票，货到验收合格后，一般一个月内转账支付（对公账户）；

3、本项目履约保证金为中标金额的8%，中标单位需在签订合同前将履约保证金交至黄山学院账户（开户名：黄山学院；开户银行：黄山市农行黎阳分理处；账号：660501040001818），并将汇款凭证扫描或截图后发至报名邮箱，待质保期满且通过最终验收后退还。

**PP通风药品柜（双开门） 材质说明**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 尺寸 | 长 mm(L) | 宽 mm(W) | 高 mm(H) | 总高 mm |
| 1 | 900 | 450 | 1800 | 1800 |
| 备注：  1、产品名称：PP通风药品柜（双开门）；  2、三块可调层板；  3、配双锁，挂锁；  4、警示标签：柜门开口贴有警示标签，提醒周围人群注意安全。 | | | | |
| 外壳 | 采用8mm湛蓝色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成 | | | | | |
| 柜体 | 柜体采用一体成型、无缝焊技术，柜顶部有通风口可连接风机。不需配风机。 | | | | | |
| 层板 | 采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接 四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板反面均焊接加强筋，四周立边有一定程度防溢效果 | | | | | |
| 视窗 | 采用5mm钢化玻璃制作， | | | | | |
| 门把手 | 耐酸碱PP桥式把手，耐腐蚀性能好，（颜色:湛蓝，瓷白） | | | | | |
| 门合页 | 耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好，（颜色:湛蓝，瓷白） | | | | | |
| 配件 | 采用耐强酸、强碱材质合页、碰珠、螺丝，拉门采用同质PP聚丙稀材料制作。 | | | | | |