**黄山学院文昌楼周边车位标线施划项目报价单**

**采购需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **技术要求** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| **停车位** | **5\*2.5(m)** | **65** | **个** |  |  |
| **车位箭头** | **长0.6(m)** | **65** | **个** |  |  |
| **车位停车定位器** | **0.56\*0.16\*0.11(m)** | **60** | **个** |  |  |
| **标线** | **线宽0.15(m)** | **220** | **m** |  |  |
| **减速带** | **1\*0.35\*0.05(m)** | **30** | **m** |  |  |
| **广角镜** | **φ0.8(m)** | **1** | **个** |  |  |
|  合计人民币（大写）： 小写：￥ |

**注：1、其他要求：符合国标5768－2009相关标准；停车位、道路标线和导向施划，应采用合格品牌道路专用漆，常温机喷，线段均匀；减速带符合国家标准合格的优质橡胶材料；车位定位器符合国家标准、合格的优质材料；广角镜符合国家标准，立柱为热镀锌钢管加所需配件。**

**2、报价中包含设计费、材料费、运输费、人工费等一切费用。采购数量均为暂定量，最终以实际施工量乘以单价进行结算。潜在投标人请实地勘察现场，若因未实地勘察而产生错报、漏报等行为均由投标人负责。**

**3、评审细则：按照有效最低价评标法。由评审小组从满足询价单要求的供应商中以报价最低者推荐为成交供应商。该供应商的报价即为成交的合同价。如果有两个或两个以上供应商报价相同，由采购人确定中标人。**

**4、严格执行国家相关规范标准。中标方对供货、施工、服务过程及交付使用后正常运行中的人身、财产安全负全部责任。**

**5、采用货到验收合格后通过银行对公转账付款。**

本单位已悉知以上内容，并承诺严格按照上述各项要求进行投标。

报价单位（盖章）：

负责人（签字）： 联系电话：

日期：

温馨提示：疫情防控期间，本项目采用不见面开标，响应文件采用邮寄方式进行投递，建议顺丰快递，且明确是采购项目响应文件，防止延误递交时间，感谢您的支持。